安全阀风险评估矩阵图
（基于API 581 RBI评估方法）

风险等级图例：
■ 高风险
■ 中高风险
■ 中风险
■ 低风险

1年评估结果
	POF \ COF
	A
	B
	C
	D
	E

	5
	-
	4
中高风险
	5
中高风险
	-
	-

	4
	-
	-
	3
中高风险
	12
中高风险
	-

	3
	3
低风险
	-
	2
中风险
	13
中高风险
	-

	2
	6
低风险
	1
低风险
	23
中风险
	112
中风险
	45
中高风险

	1
	34
低风险
	2
低风险
	16
中风险
	33
中风险
	4
中高风险


合计: 318 台安全阀 | 低风险: 46台 | 中风险: 186台 | 中高风险: 86台 | 高风险: 0台

2年评估结果
	POF \ COF
	A
	B
	C
	D
	E

	5
	-
	4
中高风险
	5
中高风险
	-
	-

	4
	2
中风险
	-
	4
中高风险
	12
中高风险
	-

	3
	4
低风险
	-
	1
中风险
	13
中高风险
	-

	2
	37
低风险
	1
低风险
	33
中风险
	123
中风险
	45
中高风险

	1
	-
	2
低风险
	6
中风险
	22
中风险
	4
中高风险


合计: 318 台安全阀 | 低风险: 44台 | 中风险: 187台 | 中高风险: 87台 | 高风险: 0台

3年评估结果
	POF \ COF
	A
	B
	C
	D
	E

	5
	2
中高风险
	4
中高风险
	5
中高风险
	-
	-

	4
	-
	-
	4
中高风险
	14
中高风险
	-

	3
	36
低风险
	-
	1
中风险
	11
中高风险
	-

	2
	5
低风险
	1
低风险
	34
中风险
	131
中风险
	49
中高风险

	1
	-
	2
低风险
	5
中风险
	14
中风险
	-


合计: 318 台安全阀 | 低风险: 44台 | 中风险: 185台 | 中高风险: 89台 | 高风险: 0台

4年评估结果
	POF \ COF
	A
	B
	C
	D
	E

	5
	2
中高风险
	4
中高风险
	6
中高风险
	8
高风险
	-

	4
	1
中风险
	-
	3
中高风险
	6
中高风险
	-

	3
	37
低风险
	-
	7
中风险
	45
中高风险
	1
高风险

	2
	3
低风险
	2
低风险
	32
中风险
	103
中风险
	48
中高风险

	1
	-
	1
低风险
	1
中风险
	8
中风险
	-


合计: 318 台安全阀 | 低风险: 43台 | 中风险: 152台 | 中高风险: 114台 | 高风险: 9台

5年评估结果
	POF \ COF
	A
	B
	C
	D
	E

	5
	2
中高风险
	4
中高风险
	6
中高风险
	8
高风险
	-

	4
	32
中风险
	-
	3
中高风险
	6
中高风险
	-

	3
	6
低风险
	-
	7
中风险
	45
中高风险
	1
高风险

	2
	3
低风险
	2
低风险
	32
中风险
	106
中风险
	48
中高风险

	1
	-
	1
低风险
	1
中风险
	5
中风险
	-


合计: 318 台安全阀 | 低风险: 12台 | 中风险: 183台 | 中高风险: 114台 | 高风险: 9台





